|  |
| --- |
| **Ergänzende Angaben zum Arbeitsplan für umfangreiche AS-Arbeiten  an schwach gebundenen Asbestprodukten nach Nummer 14.1 TRGS 519**  *(Zutreffendes ankreuzen bzw. ergänzen)* |

Erfolgen Gefährdungsbeurteilung und Arbeitsplan nach Anlage 1.4 dieser TRGS, sind bei umfangreichen Arbeiten an schwach gebundenen Asbestprodukten nach Nummer 14.1 TRGS 519 folgende ergänzende Angaben zum Arbeitsplan erforderlich:

|  |
| --- |
| Absender: |
| **1. Gebäude/Bauteil/Tätigkeit**  Nähere Angaben zur Lage des Asbestproduktes im Gebäude, Zustand des Asbestproduktes, Ausdehnung/Umfang (evtl. Lageplan beifügen) |
| **2. Vorgesehene sicherheitstechnische Einrichtungen zum Schutz und zur Dekontamination der Beschäftigten und zum Schutze Dritter im Gefahrenbereich**  Raumlufttechnische Anlage mit Abluftfilterung zur Unterdruckhaltung  Personal-Dekontaminationsanlage (Anforderungen in Nummer 14.1 bzw. 14.2 TRGS 519)  Material-Dekontaminationsanlagen (Anforderungen in Nummer 14.1.5 TRGS)  Hochleistungsvakuumsauggerät  Unterdrucküberwachungsgerät  Spritzgerät zum Aufbringen von Faserbindemittel  Industriestaubsauger K1 bzw. K1/C oder H  Sonstige Einrichtung:  **Hygieneeinrichtung:**  Einrichtung zur Reinigung von Schutz-, Arbeits- und Unterbekleidung  Sozial- und Sanitärbereich für Pausen, Umkleiden, Waschen und Duschen  Erläuterungen: |
| **3. Koordinator nach Nummer 5.4.4 TRGS 519**  vorhanden, Name des Koordinators:  nicht erforderlich |
| **4.** **Sachkundig Verantwortlicher**  Name: |
| **5. Abfallbehandlung an der Arbeitsstätte**  Verfestigungsanlage (bei Spritzasbest)  Staubdicht verpackt  mit Faserbindemittel behandelt und staubdicht verpackt  Sonstige Behandlung: |
| **6. Arbeitsablauf und Arbeitsdurchführung, Beschreibung des Arbeitsablaufes, evtl. Besonderheiten, Abschottungen, Reinigung und Freigabe/Erfolgskontrolle** |
| **7. Weitere Angaben bei Bedarf** |

(Ort, Datum) (Unterschrift des verantwortlichen Betriebsleiters)