|  |
| --- |
| **Ergänzende Angaben zum Arbeitsplan für umfangreiche AS-Arbeiten an schwach gebundenen Asbestprodukten nach Nummer 14.1 TRGS 519***(Zutreffendes ankreuzen bzw. ergänzen)* |

Erfolgen Gefährdungsbeurteilung und Arbeitsplan nach Anlage 1.4 dieser TRGS, sind bei umfangreichen Arbeiten an schwach gebundenen Asbestprodukten nach Nummer 14.1 TRGS 519 folgende ergänzende Angaben zum Arbeitsplan erforderlich:

|  |
| --- |
| Absender:       |
| **1. Gebäude/Bauteil/Tätigkeit**Nähere Angaben zur Lage des Asbestproduktes im Gebäude, Zustand des Asbestproduktes, Ausdehnung/Umfang (evtl. Lageplan beifügen)      |
| **2. Vorgesehene sicherheitstechnische Einrichtungen zum Schutz und zur Dekontamination der Beschäftigten und zum Schutze Dritter im Gefahrenbereich**[ ]  Raumlufttechnische Anlage mit Abluftfilterung zur Unterdruckhaltung[ ]  Personal-Dekontaminationsanlage (Anforderungen in Nummer 14.1 bzw. 14.2 TRGS 519)[ ]  Material-Dekontaminationsanlagen (Anforderungen in Nummer 14.1.5 TRGS)[ ]  Hochleistungsvakuumsauggerät[ ]  Unterdrucküberwachungsgerät[ ]  Spritzgerät zum Aufbringen von Faserbindemittel[ ]  Industriestaubsauger K1 bzw. K1/C oder H[ ]  Sonstige Einrichtung:      **Hygieneeinrichtung:**[ ]  Einrichtung zur Reinigung von Schutz-, Arbeits- und Unterbekleidung[ ]  Sozial- und Sanitärbereich für Pausen, Umkleiden, Waschen und DuschenErläuterungen:       |
| **3. Koordinator nach Nummer 5.4.4 TRGS 519**[ ]  vorhanden, Name des Koordinators:      [ ]  nicht erforderlich |
| **4.** **Sachkundig Verantwortlicher**Name:       |
| **5. Abfallbehandlung an der Arbeitsstätte**[ ]  Verfestigungsanlage (bei Spritzasbest)[ ]  Staubdicht verpackt[ ]  mit Faserbindemittel behandelt und staubdicht verpacktSonstige Behandlung:       |
| **6. Arbeitsablauf und Arbeitsdurchführung, Beschreibung des Arbeitsablaufes, evtl. Besonderheiten, Abschottungen, Reinigung und Freigabe/Erfolgskontrolle**      |
| **7. Weitere Angaben bei Bedarf**      |

(Ort, Datum) (Unterschrift des verantwortlichen Betriebsleiters)